Formularz potwierdzający zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Potwierdzenie zgodności z wymaganiami zamawiającego****(TAK/NIE\*)** |
|  | **Minikoparka****Marka i model:**  |  |
| 1 | Masa minikoparki poniżej 2,9 t | tak/nie |
| 2 | Komplet 3 łyżek o wymiarach minimalnych: 250 mm, 400 mm, skarpowa 1000 mm | tak/nie |
| 3 | Kabina utrzymująca się w obrysie gąsienic, montowana fabrycznie, z ogrzewaniem, wentylacją, siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa, szyba przednia otwierana  | tak/nie |
| 4 | Rok produkcji minikoparki – 2018 lub nowszy | tak/nie |
| 5 | Przebieg maksymalny 1000 mth | tak/nie |
| 6 | Gąsienice gumowe | tak/nie |
| 7 | Moc silnika min. 20 kW | tak/nie |
| 8 | Pojemność silnika min. 1400 cm3, chłodzony cieczą | tak/nie |
| 9 | Ogrzewanie kabiny | tak/nie |
| 10 | Lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym, wycieraczka szyby przedniej | tak/nie |
| 11 | Lampy robocze przednie (ramienia i kabiny) | tak/nie |
| 12 | Szerokość transportowa max 1500 mm | tak/nie |
| 13 | Wysokość z kabiną max 2500 mm | tak/nie |
| 14 | Długość max 4300 mm | tak/nie |
| 15 | Siła zrywająca min 24 kN | tak/nie |
| 16 | Sterowanie za pomocą joysticków | tak/nie |
| 17 | Lemiesz przedni | tak/nie |
| 18 | Kąt łamania ramienia – 45o w lewo i 45o w prawo | tak/nie |
| 19 | Maksymalna głębokość kopania – min 2800 mm | tak/nie |
| 20 | Rok produkcji lawety – 2018 lub nowszy | tak/nie |
| 21 | DMC lawety min 3 t | tak/nie |
| 22 | Najazdy wysuwane – chowane pod lawetą | tak/nie |
| 23 | Podpory lawety teleskopowe | tak/nie |

\* zaznaczyć właściwą odpowiedź