Formularz potwierdzający zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Potwierdzenie zgodności z wymaganiami zamawiającego**  **(TAK/NIE)** |
| **1** | **Samochód osobowo-dostawczy (furgon dwuosobowy)**  **Marka i model: …………** |  |
| 1.1 | Kategoria pojazdu: N1 | tak/nie |
| 1.2 | Rok produkcji 2024 | tak/nie |
| 1.3 | Liczba miejsc 2 (jedno miejsce po stronie pasażera), | tak/nie |
| 1.4 | Silnik – Disel min. 130 KM | tak/nie |
| 1.5 | Skrzynia biegów – 6-biegowa manualna | tak/nie |
| 1.6 | Alarm | tak/nie |
| 1.7 | Hak holowniczy | tak/nie |
| 1.8 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | tak/nie |
| 1.9 | Klimatyzacja - manualna | tak/nie |
| 1.10 | Pojedyncze drzwi boczne przesuwane | tak/nie |
| 1.11 | Przegroda oddzielająca przestrzeń ładunkową od pasażerskiej pełna | tak/nie |
| 1.12 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe | tak/nie |
| 1.13 | Podświetlenie przestrzeni ładunkowej | tak/nie |
| 1.14 | Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej - podłoga polipropylenowa | tak/nie |
| 1.15 | Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej – zabudowa ścian bocznych i drzwi tylnych | tak/nie |
| 1.16 | Ładowność – min. 550 kg | tak/nie |
| 1.17 | Pojemność bagażnika – min. 3 m3 | tak/nie |
| 1.18 | Długość przestrzeni bagażowej – min. 1800 mm | tak/nie |
| 1.19 | Szerokość przestrzeni bagażowej – min. 1730 mm | tak/nie |
| 1.20 | Długość całkowita pojazdu – max. 4410 mm | tak/nie |
| 1.21 | Szerokość całkowita pojazdu – max. 1850 mm | tak/nie |
| 1.22 | Wysokość – max. 1880 mm | tak/nie |
| 1.23 | Norma emisji spalin – min. EURO 6 EA | tak/nie |
| 1.24 | Kamera cofania | tak/nie |
| 1.25 | Wideo rejestrator | tak/nie |
| 1.26 | Radio | tak/nie |
| 1.27 | Systemy ABS (system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania), EBA (elektroniczny system wspomagania nagłego hamowania). | tak/nie |
| 2.28 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak/nie |
| **2** | **Samochód osobowo-dostawczy (furgon trzyosobowy)**  **Marka i model: ……….** | |
| 2.1 | Kategoria pojazdu: N1 | tak/nie |
| 2.2 | Rok produkcji 2024 | tak/nie |
| 2.3 | Liczba miejsc: 3 (kanapa dwumiejscowa po stronie pasażera), | tak/nie |
| 2.4 | Silnik – Disel min. 140 KM | tak/nie |
| 2.5 | Skrzynia biegów – 6-biegowa manualna | tak/nie |
| 2.6 | Alarm | tak/nie |
| 2.7 | Hak holowniczy | tak/nie |
| 2.8 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | tak/nie |
| 2.9 | Klimatyzacja - manualna | tak/nie |
| 2.10 | Pojedyncze drzwi boczne przesuwane | tak/nie |
| 2.11 | Przegroda oddzielająca przestrzeń ładunkową od pasażerskiej pełna | tak/nie |
| 2.12 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe | tak/nie |
| 2.13 | Podświetlenie przestrzeni ładunkowej | tak/nie |
| 2.14 | Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej - podłoga polipropylenowa | tak/nie |
| 2.15 | Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej – zabudowa ścian bocznych i drzwi tylnych | tak/nie |
| 2.16 | Liczba miejsc – 3 (kanapa dwumiejscowa po stronie pasażera) | tak/nie |
| 2.17 | Ładowność – min. 1000 kg | tak/nie |
| 2.18 | Pojemność bagażnika – min. 5,5 m3 | tak/nie |
| 2.19 | Długość przestrzeni bagażowej – min. 3600 mm | tak/nie |
| 2.20 | Szerokość przestrzeni bagażowej – min. 1600 mm | tak/nie |
| 2.21 | Długość całkowita pojazdu – max. 5000 mm | tak/nie |
| 2.22 | Szerokość całkowita pojazdu – max. 1950 mm | tak/nie |
| 2.24 | Wysokość – max. 1950 mm | tak/nie |
| 2.25 | Norma emisji spalin – min. EURO 6 EA | tak/nie |
| 2.26 | Radio | tak/nie |
| 2.27 | Systemy ABS (system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania), EBA (elektroniczny system wspomagania nagłego hamowania), | tak/nie |
| 2.28 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak/nie |
| 2.29 | Możliwość wykonania zabudowy przestrzeni bagażowej | tak/nie |